**Техничка спецификација:**

**Врста добара:**

**I TЕРЕТНО ВОЗИЛО СА УГРАЂЕНИМ РАСХЛАДНИМ ТЕРМО РЕЖИМОМ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Назив предмета набавке** | **Јединица мере**  **(комад)** | **Кол.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Набавка теретног возила са уграђеним расхладним термо режимом | комад | **1** |

**Техничке карактеристике:**

**Димензије возила (пре надоградње):**

• Врста возила:Теретно N1 са затвореним товарним простором-моноволумен;

• Минимална запремина товарног простора:4,1м3;

• Минимална дужина возила:4.750 мм ;

• Минимална дужина товарног простора: 2.150 мм ;

• Минимална висина товарног простора: 1.250 мм ;

• Минимална носивост: 900 кг ;

• Међуосовинско растојање : Oд 3.100 мм до 3.300 мм;

• Запремина мотора: Mинимум 1.590 цм;

• Снага мотора: Минимум 88 kw;

• Погонско гориво и еколошка норма: Еуродизел -мин. Еуро 6 d-final .

**Опрема:**

• Борд компјутер •Електрично подешавање висине фарова

• ABS •Метални преградни зид товарног простора

• Ваздушни јастук за возача •Десна бочна клизна врата

• Серво управљач •Двокрилна задња врата

• Управљач подесив по висини и дубини •Утичница 12 V у путничком простору

• Електрични подизачи стакла •Светла у товарном простору

• Фабрички радио уређај •Резервни точак стандардних димензија

• Bluetooth+USB прикључак радио уређаја •Централна брава са даљинском командом

• Команде радио и bluetooth уређаја на волану •Независно откључавање кабине и товарног дела

• Клима уређај •Сензор спољашње температуре

**Термоизоловани товрни простор:**

* Потребно је да товарни простор буде термоизолован са инсталираним расхладним уређајем за „Плусни“ температурни режим од 0\*C до +4\*С.Под возила треба да буде панелизиран од водоотпорног шпера и пресвучен полиестером са појачањима услед манипулације утовара робе.
* Дебљина термоизолованих бочних страница је 50 мм ,због траженог режима рада у свему према декларацији произвођача расхладног уређаја.Сви спојеви комплетних панела испуњени су заптивном масом одговарајућег квалитета тако да је композит изолације затворен.Сви уграђени елементи треба да буду сертификовани за транспорт прехрамбене робе.
* Продавац да обезбеди сву документацију за регистрацију возила.
* Под товарног простора треба додатно обложити заштитном алуминијумском облогом.

**Гарантни период:**

Најмање 2.године на возило и најмање 8.година на каросерију против корозије и важи од датума продаје/пријема возила.

**Додатни услов:**

Да је понуђач овлашћени продавац и сервисер добара која су предмет ове јавне набавке.

**Доказ:**

**Испуњеност услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем фотокопије уговора са произвођачем или изјаве или потврде произвођача понуђених добара или његовог генералног дистрибутера,да је овлашћени продавац и сервисер,добара која су предмет ове набавке за тржиште Србије.**

**Техничке карактеристике доказују се достављањем извода из каталога возила**,**проспектом или другим документом на српском језику који мора да садржи доказ за све захтеване тачке из техничке спецификације предметне набавке.**

**Рок и место испоруке:**

Минимално 10. и максимално 20.дана од дтума потписивања уговора.Franкo Добављач.

**Напомена:**

**Приликом испоруке возила понуђач се обавезује да бесплатно изврши технички преглед и наручиоцу достави сет обавезне опреме.Возило мора бити фабрички ново,без оштећења,неупотребљавано и у потпуно исправном стању у складу са важећим прописима и стандардима за ову врсту добра.**