**Техничка спецификација:**

**Партија број 2.**

**Врста добара:**

**I Клима уређаји /Inverter/следећих карактеристика:**

**Количина и опис добара:**

1. Модел :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр | назив | Кол. | JM |
| 1 | Клима уређај /Inverter/ | 8 | kom |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| рб |  | ОПИС |
| 1 | Капацитет : | 12000 BTU |
| 2 | Хлађење: | Капацитет при хлађењу :11942 BTU  Капацитет при хлађењу:3,5 kW(0,8KW-4.1 kW  SEER hlađenje:6,19  SEER energetska klasa :A++ |
| 3 | Грејање: | Капацитет при грејању: 12966 BTU  Капацитет при грејању: 3,8 KW(1.0 kw-4.2kw)  SEER енергетска класа: А+ |
| 4 | Грејач спољне јединице: | ДА |
| 5 | Wi fi: | Ready-опционо |
| 6 | Гас: | R 32 |
| 7 | Ниво буке унутрашње јединице: | 53 db(A) |
| 8 | Ниво буке спољне јединице: | 62 db(A) |
| 9 | Боја: | Бела |

**SPECIFIKACIJa za usisivač**

Vrsta aparata Sa kesom za prašinu

Snaga 1000 W

Zapremina kese / posude 17 l

Bežični Ne

Garancija 2 godine

Karakteristike

- Višenamenski usisivač obezbeđuje super intenzivno usisavanje pri potrošnji struje od samo 1000W. Robusni plastični rezervoar otporan na udare od 17L. Papirni filter omogućava usisavanje suve i vlažne prljavštine, potpuno bez zamene filtera. Ne treba zaboraviti ni novo usisno crevo i novorazvijena usisna stopa za pod za mokro i suvo usisavanje tvrdih podova. Lako odvojiva drška omogućava direktno postavljanje pribora na usisno crevo. Tokom prekida u radu, usisna cev i usisna stopa za pod mogu praktično da se postave zahvaljujući parking poziciji. Dodatne opcije, kao što su funkcija duvanja, „Pull & Push“ sistem zatvaranja, ergonomska ručka za nošenje i izuzetno praktično skladištenje kabla i pribora, čine da rad sa WD 3 bude čisto zadovoljstvo.

Funkcije

- Područja primene: - Garaža - Radionica - Podrum - Ulazni prostor - Čišćenje unutrašnjosti automobila

Oprema

- Usisno crevo sa krivinom, 2m

- Usisna plastična cev 2kom 0,5m

- Usisna stopa za mokro i suvo usisavanje

- Usisna stopa za fuge

- Papirni filter

- Papirna kesa

Težina 5.50 kg

**SPECIFIKACIJA ZA PEGLU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tip** | Pegla na paru |
| **Boja** | Црвена или друга. |
| **Karakteristike** | Podešavanje pare i temperature: automatska para  Dužina priključnog kabla: 2 m  Otvor za dolivanje vode: veoma veliko  Sistem protiv kamenca: podešavanje protiv kamenca |
| **Snaga** | 2500 W |
| **Ostalo** | Grejna ploča: Durilium Airglide  Kapacitet rezervoara za vodu: 270  ml  Varijabilna para: 45 g/min  Udar pare: 195 g/min  Funkcija prskanja: Da  Vertikalni ispust pare: Da  Precizan vrh: Da  Automatsko iskljucivanje: Ne |
| **Garancija** | 2 godine |