**Техничка спецификација:**

**Врста добара:**

**I Парно-конвекцијска пећ, електрична капацитета 10 x ГН 1/1**

**Количина и опис добара:**

1. Aпарат RATIONAL iCombi Classic 101E или одговарајући:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр | назив | Кол. | JM |
| 1 | Aпарат RATIONAL iCombi Classic 101E или одговарајући | 1 | kom |

1. Додатна опрема:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| рб | назив | Кол. | JM |
| 1 | Постоље UG II | 1 | kom |
| 2 | Пoсуда GN 1/1 - 65mm | 2 | kom |
| 3 | Посуда GN 1/1 - 65mm perfor. | 2 | kom |
| 4 | Посуда GN 1/1 - 100mm perfor. | 2 | kom |
| 5 | Гранит емајил GN 1/1 - 20mm | 3 | kom |
| 6 | Гранит емајил GN 1/1 - 60mm | 3 | kom |
| 7 | Грил решетке GN 1/1 inox | 4 | kom |
| 8 | Корпа за филтрирање GN 1/1 | 2 | kom |
| 9 | Алу трилакс плех за брзо печење | 5 | kom |
| 10 | Алу трилакс плех GN 1/1 перфорирани | 4 | kom |
| 11 | Мултибакер за jaja GN 1/1 | 2 | kom |
| 12 | Модлице за мафине и пројице GN 1/1 | 2 | kom |

# Рекапитулација :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| рб | Назив | Кол. | JM |
| 1 | Aparat RATIONAL ICombiClassic 101E или одговарајућа | 1 | kom |
| 2 | Додатана опрема | 1 | kom |

**2.Напомена:**

**Техничко решење / опис - Као доказ да понуђена опрема испуњава захтеване техничке карактеристике привредни субјект доставља**

**•** Сертификат/потврда као доказ да је уређај тестиран за употребу без надзора, у складу са IEC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013, IEC 60335-1:2010/AMD2:2016, IEC 60335-2- 42:2002, IEC 60335-2-42:2002/AMD1:2008, IEC 60335-2-42:2002/AMD2:2017, или одговарајуће, издат од стране надлежне институције**.**

Докази о испуњености техничких карактеристика потребно је доставити и на српском и на енглеском језику.

**\*Квалитет:**

- Као доказ да понуђена опрема испуњава захтеване техничке карактеристике привредни

субјект доставља Каталог (проспект) произвођача опреме у коме су обележене све захтеване техничке карактеристике са сликом понуђеног добра и моделом-типом из кога Наручилац на несумњив начин може да утврди усаглашеност понуђеног добра са техничком спецификацијом. Уколико каталог (проспект) произвођача не садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика, привредни субјект је дужан да уз исти достави и опис техничких карактеристика на документу који мора бити оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица произвођача или документ произвођача са описом техничких карактеристика који мора бити оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица произвођача.

**\*Начин спровођења контроле и обезбеђиваљња гаранције квалитета:**

ГАРАНЦИЈА и СЕРВИС:

\*Рок важења гаранције је минимум 24.месеца.

\*Сервис је загарантован у Србији у току и по истеку гаранције. Гаранција доставе резервних делова и по истеку гаранције.

**\*Рок испоруке добара:**

45 дана од закључења уговора.

**\*Место испоруке:**

Предшколска установа Бисери Трстеник,ул.Радоја Крстића бб